		보 도 자 료
		배포일시	2014. 4. 29(화) 총 4매(본문3, 본문1)
담당 부서	건축정책과	담 당 자	∙과장 김상문, 사무관 조현환, 주무관 오승윤 ∙☎ (044)201-3756, 3761, 3766
보 도 일 시		2014년 4월 30일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 4. 30(수) 06:00 이후 보도 가능

국토부, 숨은 지역 건축규제 발굴하여.......상시 정비·관리하기로

「건축 임의규제 ․ 관행 신고센터」운영, 규제 발굴 건축사 간담회 개최 등

(사례1) K 씨는 그동안 미뤄왔던 건축허가를 득하였다. 작년말까지 운영중이던 ㅇㅇ시 ㅇㅇ구의 건축허가기준(너비 6미터 미만의 도로의 경우 대지경계선으로부터 1미터를 후퇴하여 설계하도록 규정) 때문에 그간 망설여 왔으나, 법령에 근거없는 임의 규제로 폐지되었기 때문이다.

(사례2) P 씨는 허가조건으로 억지로 설치하였으나, 그간 관리하기도 어려웠던 텃밭을 철거하고, 부족했던 주차 공간으로 대체하였다. 이는 다가구주택 건축시 일정 규모의 텃밭 설치를 강요하던 ㅇㅇ시 ㅇㅇ구의 텃밭설치지침이 금년 초 폐지되었기 때문이다.

□ 앞으로 지자체가 법령에 근거없이 행정편의를 위해 시행중인 숨은 건축규제를 국토교통부가 적극 발굴하여 개선하기로 하였다.

□ 국토교통부(장관 서승환)는 지난해부터 지자체 건축 임의 규제를 조사하여 지난 2월까지 15건의 숨은 건축규제를 발굴하여 폐지*한 것이 성과가 있는 것으로 보고

* 다가구 주택 등 텃밭설치, 6미터 미만도로 건축후퇴 강제, 대지 조경설계지침

국민 불편을 주는 과도한 건축 임의규제를 전방위적으로 정비․관리토록 할 계획이다.

ㅇ 국토부에 따르면, 법령에 근거하지 않은 숨은 건축규제로 국민  불편을 초래하고 민간투자를 위촉시키고 있으나,

지자체의 소극적 행태 및 집행업무의 편의 등을 위해 임의지침이 잔존하고 지속 재발하고 있는 것으로 판단하고

이를 근절하기 위해 4월 30일부터 숨은 규제 발굴 및 관리를  위한「건축 임의규제 ․ 관행 신고센터」를 대한건축사협회에 설치  운영한다고 밝혔다.

ㅇ 또한, 유선 신고(신고센터 전화, 02-3415-6835)의 불편을 덜어주기 위해 홈페이지(www.kira.or.kr)를 통한 신고 외에도 별도의 인터넷 까페도 운영할 계획이며

규제를 신고한 건축사들이 혹시라도 불이익을 받지 않도록 신원은 비공개로 보호될 것이므로 많은 규제개선 건의나 임의규제 신고를 당부하였다.

□ 이번에 설치되는 신고센터에서는 건축현장의 일선에 있는 건축사와 일반 국민들로부터 지자체 등의 임의 규제나 불합리한 관행에 대한 신고 접수를 받아 폐지나 정비가 필요한 사항은 국토부에 통보하고,

국토부는 지자체와 협의를 통해 폐지를 추진하되, 안전강화 등  필요성이 인정되는 규제는 법령 등으로 제도화할 계획이다.

□ 아울러 국토부는 신고센터 운영과 함께 기존의 건축제도들이 현장에서 제대로 작동되는 지 등 건축현장의 애로사항과 지역별 불합리한 임의규제를 직접 발굴하기 위해 지난 4월 22일 부산권을   시작으로 5월 중순까지 전국 건축사를 대상으로 간담회도 계획  대로 추진중에 있다고 밝혔다.

□ 국토부는 그동안 많은 규제개선 노력에도 불구하고 숨은 건축 임의규제로 실질적인 효과가 미흡했던 문제점이 이번 신고센터  운영을 통해 크게 개선될 것으로 기대하고 있으며

앞으로도 지속적인 업계 간담회를 통해 건축현장과의 소통을 확대해 나가고, 숨은 규제가 발붙이지 못하도록 신고센터 등을 철저히  모니터링해 나가겠다고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건축정책과 조현환 사무관(☎ 044-201-3761)에게 연락주시기 바랍니다.

참고		지자체 임의 건축규제 폐지 현황 (15개)

내용	규제내용	지역(지자체수)
․텃밭설치 지침	․텃밭설치의무(200㎡이상 건축물, 다가구 등)	․서울(2)
․GB해제지역 허가기준	․다가구, 연립등 층수 제한(3층), 동당 7세대이하, 옥탑물탱크 금지	․경기(1)
․주차장 기준	․주차기준 강화, 10대이하 기계식 불가 등	․경기(1), 전북 (1)
․도시형생활 주택기준	․주차기준 강화, 타용도 출입구(계단등) 분리, 복도구조 등 제한	․경기(1)
․대전 그린빌딩 인정지침	․인정기관 지정, 인정 및 심사기준 운영	․대전(1)
․건축허가기준	․6m미만 도로 건축선후퇴, 다락불가 등 * 부적합시 건축심의 상정	․서울(1)
․대지 조경지침	․조경기사 설계(조경면적 50㎡이상) 날인	․부산(1)
․허가신청도서 제출 기준	․전자제출 도서이외 추가 출력본 제출 의무	․부산(1)
․하향식 피난구 설치 기준	․대피공간 또는 하향식 피난구중 선택 사항을 하향식 피난구로 의무 적용	․부산(1)
․오피스텔 건축허가 지침	․상업지역 오피스텔(7층이상) 등 허가전 디자인 구조 등 자문	․부산(1)
․건축심의기준	․법정대수 이상 주차기준 요구 등 ․주차건축물, 고시원등 심의 대상 확대 등	․서울(1), 인천(2)